|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Сейчас на рынке стали появляться более дешевые и ненадежные копии наших шлифовальных чашек «Дельфин-LS» под другими брендами. Будьте осторожны! Уже были случаи, когда эти чашки при шлифовании разлетались вдребезги. Покупайте продукцию у производителя**.**C:\Documents and Settings\sergey\Рабочий стол\Чашка алмазная Дельфин LS-S.JPGC:\Documents and Settings\sergey\Рабочий стол\Чашка алмазная Дельфин LS-S.JPGC:\Documents and Settings\sergey\Рабочий стол\Чашка алмазная Дельфин LS-S.JPG**  ***Инновационные новинки***  **Шлифовальные алмазные круги (чашки) на ручной инструмент «Дельфин LS»**  Новые профессиональные алмазные чашки «Дельфин LS-Р» -профи, «Дельфин LS-S» - стандарт и «Дельфин LS-E» - эконом обладают существенными преимуществами по сравнению с традиционными образцами.  **Во первых** крепление сегментов к корпусу чашки стало заметно **прочнее**, что дает:  - повышенную стойкость к ударным нагрузкам.  - возможность работы на более жестких режимах  - возможность работы с перегревом корпуса  **Все это значительно снижает риск отрыва сегментов.**  **Чашка более надежна и безопасна!**  **Во вторых** чашки на **20-30%** **легче** традиционных, поэтому при работе:    - снижается нагрузка на редуктор шлифовальной машины и как следствие повышается срок ее службы.  **Вы существенно экономите на ремонте!**  - снижается утомляемость оператора, что особенно важно при работе в неудобных положениях и при шлифовке потолочных поверхностей.  **Вы повышаете безопасность работ, производительность, увеличиваете дневную выработку!**  Наружный диаметр чашки: 125мм  Посадочное отверстие: 22,23мм   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование  изделия | Наружный диаметр,мм | Цена с НДС, руб | Вес,  грамм | Ресурс при снятии 1мм бетона, кв.м | Цена 1 кв.м шлифованной продукции, руб |  | | **Дельфин LS-P** | 125 | **2920** | 265 | 500 | 5,84 |  | | **Дельфин LS-S** | 125 | **1970** | 265 | 360 | 5,47 |  | | **Дельфин LS-Е** | 125 | **1330** | 265 | 220 | 6,05 |  |     **НПФ «НИБОРИТ» - Нижний Новгород Тел.: +7-951-917-31-12; +7-951-918-67-94**  **E-mail: niborit-nnov@yandex.ru*; с*айт:** [www.niborit-nnov.narod.ru](http://www.niborit-nnov.narod.ru) |